열차단필름 구매 설치 시방서

Ⅰ. 일반사항

1. 사업개요

가. 사업명 : 울산경제진흥원 열차단필름 구매 설치

나. 목  적 : 울산경제진흥원 청사 기존 외벽 유리(SPG시스템)내부에 열차단 필름을 부착하여

하절기 태양열 차단과 동절기 난방열을 보존하여 냉ㆍ난방 효율성 제고를

통한 근무환경을 개선하고자 함

다. 기  간 : 계약일로부터 20일 이내

라. 위  치 : 울산광역시 북구 산업로 915(연암동)

마. 설치개요

- 열차단필름 설치 대상 : 1층 중소기업 제품 전시관 후면 SPG유리 2층~3층(도면 참조)

- 설치면적 : 402㎡

※ 고소장비 사용(1층바닥에서 높이 14.05m, SPG시스템 구조물, 1층 카페, 제품전시관 등 운영중)

2. 적용범위

가. 본 시방서는 울산경제진흥원 청사 유리 열차단필름 설치에 적용한다.

나. 본 시방서에 명기된 이외의 사항은 발주처와 협의 후 시행하되, 일반사항은 건축공사 표준시방서에 따른다.

3．적용기준

다음 기준은 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 본 시방서 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

가. 건축공사 표준시방서(국토교통부 제정)

나. 한국산업규격(KS)

- KSL2016(창유리용 필름), KSL2514(판유리의 가시광선 투과율, 반사율, 방사율, 태양열 취득률 시험방법)

4. 이의 및 어구의 해석

가. 도급자는 다음과 같은 사항에 대해 이의가 생긴 경우에는 신속히 발주처에 통지하고 그 처리방법에 대해 협의하여야 하며, 발주처와 협의 없이 시공한 경우에는 임의시공으로 간주한다.

- 설계도서의 내용과 상이하거나 부합되지 않을 때

- 설계도서간의 내용이 명확하지 않거나 의문이 생긴 경우

- 설계도서와 현장 사정이 일치하지 않는 경우

- 예상치 못한 특별한 사정으로 설계도서 조건을 만족시킬 수 없는 경우

나. 설계 도서에 누락된 사항일지라도 계약목적물을 달성하기 위하여 구조상, 기능상, 외관상 당연히 시공해야 할 사항은 계약금액 변경 없이 발주처의 지시에 따라 시공하여야 한다.

5. 작업의 중지

감독원이 다음과 같은 경우에 작업의 일부 또는 전부를 중지시킬 수 있다.

가. 도급자가 설계도서의 내용과 다르게 시공하거나 감독공무원의 지시에 응하지 않을 때

나. 설치작업자의 기술 미숙으로 조잡한 공사가 우려될 때

다. 작업자의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

라. 특별한 사유 없이 공기를 지연시키거나 공사와 관련한 관계기관 등의 명령 및 시정 지시등에 위반될 때

마. 발주자가 설계내용의 검토나 변경이 필요하다고 요청할 때

6. 작업 시간

가. 원칙적으로 야간작업은 할 수 없으며, 공정계획상 불가피하게 야간작업을 시행하여야 할 경우에는 공종, 인원, 작업시간, 책임기술자의 성명을 기록하여 발주자의 승인을 받아야 하며, 건설공사 안전관리지침에 따라 제반 안전조치를 취하여야 한다.

나. 시공의 편의상 작업시간을 연장, 단축, 야간 또는 휴일작업을 지시할 경우 도급자는 이에 따라야 한다.

7. 제출물

가. 아래 시험 성적서를 계약 후 7일 이내에 제출하여야 한다.

- 열차단 필름 시험성적서 : 특기사항에 기술된 필름의 광학적 성능에 관한 시험성적서로

KS L 2016 및 KS L 2514 등에 의거 측정된 한국교정인정기구(KOLAS) 인증기관의 시험성적서

- 제조사 혹은 공급사의 필름 공급 증명원

나. 착공시

계약자는 다음 서류를 제출하여 발주처와 협의 후 착공하여야 한다.

- 착공계

- 현장대리인계

- 예정 공정표

- 견본시공 : 필름의 색상, 성능 등의 선택ㆍ확인을 위하여 창유리 필름 견본을 A4 (210×297㎜)

크기 견본을 제작ㆍ시공하여 발주처의 승인을 받은 후 설치하여야 한다.

다. 준공시

도급자는 다음과 같은 사항을 구비하여 준공 시 발주처에 제출하여야 한다.

- 준공계

- 사진첩(전, 중, 후 사진)

- 기타 발주처에서 요구하는 자료 및 서류

8．현장관리

가. 도급자는 작업현장의 안전관리를 철저히 하고, 사고발생시 모든 책임은 도급자에게 있다. 현장 관리는 “보건관리규정”, “산재보험법”, “건축공사 안전관리 규정”, 기타 관계 법규에 준하며 특히, 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 노무자, 기타 출입인의 감시 및 풍기 단속

- 화재, 도난 및 기타 사고방지에 대한 단속

- 설치재료, 설치설비의 정리․보관

- 현장의 청소 및 정비

나. 현장의 안전 및 방화관리를 위하여 안전 및 방화관리 수칙을 준수하고, 이를 모든 작업자들에게 주지시켜야 한다.

다. 고소장비(거미크레인 등)는 기존 SPG시스템 구조물, 카페(일부 목재 바닥 및 기타 인테리어), 제품전시관 시설물, 로비대리석 등 기존시설이 파손되지 않도록 설치(반입 및 반출) 하여야 하며, 발주처의 감독관과 사전협의하여야 한다.

9. 자재관리

가. 일반사항

- 열차단필름 설치에 사용하는 재료는 사전 검사합격품으로 한다.

- 열차단필름은 특기사항에 명시한 각 항목에 적합하거나, 발주처가 동등 이상이라고

인정하는 제품으로 한다.

나. 재료시험 및 검사

- 현장에 반입된 모든 재료는 감독의 검사를 받아 합격한 것을 사용한다.

- 검사 또는 시험은 KS규격을 표준으로 하고, 그 규정이 제정되지 아니한 것이나 설계도에서

정해지지 않는 재료의 시험은 감독의 지시에 따른다.

다. 자재관리

- 반입자재는 발주처의 허가 없이 반출하지 못한다.

- 자재 중 화재 위험이 있는 자재는 분리 보관하고, 이에 따른 예방대책을 수립 시행하여야 한다.

10．기    타

가. 도급자는 발주처에서 공사의 원활한 수행을 위해 제공하는 각종 자료가 타인에게

유출되지 않도록 보관 및 사용에 유의하여야 하며, 목적 외 사용은 절대로 금한다.

나. 작업현장 외 출입 시에는 사전에 발주처의 감독관에게 협조를 구하여야 한다.

Ⅱ. 특기사항

1. 자  재

가. 필름 규격 및 재질

설치될 열차단필름은 아래 명시된 성능 이상의 제품이어야 한다.

가시광선투과율	10～14%	KS L 2016 / KS L 2514 / ISO 9050 / JIS A 5759 /
가시광선 반사율(실외/실내)	7% 이하
태양열선 반사율(실외/실내)	7% 이하
수정 방사율(실외/실내)	0.89% 이하
태양열선 투과율	11% 이하
차폐계수(SC)	0.45 이하
총태양에너지투과율	33% 이하

※ 증빙서류 : 국가공인인증 시험 기관에서 발급한 공인시험성적서

나. 자재검사

- 재료는 공인인증기관의 KS L 2016 등 시험법에 의해 측정된 시험 성적서를 착공 전에

제출하고, 감독관의 자재 검수 절차에 따라 검사를 받은 후 사용하고 불합격된 자재는

즉시 현장 외로 반출하고 속히 합격품으로 교체 반입하여 설치에 지장이 없도록 한다.

- 공사 착공후 선 시공된 1층부 열차단필름과 비교하여 외부에서 보여지는 색상이 동일하게

보여야 하며, 만약 다른 색상일 경우 재 시공 하여야 한다.

- 시공 재료는 자재 납품시 무작위로 샘플을 채취하여 발주처의 감독관이 확인한다.

- 검사 후 제출된 시험성적서와 상이할 경우 기 시공된 재료를 제거하고 적합한 재료를 다시

납품ㆍ시공하여야 한다. 재 반입된 재료도 동일한 방법으로 검사를 시행한다.

2. 시  공

가. 일반사항

- 본 작업 중 설계도서 상호간에 내용이 서로 다를 경우 발주처의 감독관 지시에 의한다.

- 임의작업은 일체 허용되지 않으며 만약 임의시공 부분 발생 시 발주처의 감독관 지시에

따라 도급자의 부담으로 재시공하여야 한다.

- 설계에 누락된 사항일지라도 계약목적물을 달성하기 위하여 구조상, 기능상, 외관상

당연히 시공해야 할 경미한 사항은 도급자의 부담으로 시공하여야 한다.

나. 견본 시공

- 본 열차단필름 시공 전 견본 시공 후 가시광선 투과율, 색상 등 발주처의 감독관 승인

후 본 시공하여야 한다.

다. 열차단필름 시공

1) 준비작업

유리는 동일면의 온도차가 클 때 파손되기 쉬우며, 특히 유리 및 유리 시공 상태에 관한 다음

사항을 세밀히 조사한 후 설치하여야 한다.

- 유리의 세금, 요철 및 흠집여부(용접불꽃 등)

- 유리의 종류

- SPG와 유리의 고정상태, 유리와 유리사이의 실링상태, 유리간격 유지 정도

- 유리 코킹재의 손상 방지

- 유리의 파손요인이 될 수 있는 시공 상의 문제점

2) 유리 시공면 세척

통상 물을 사용하여 설치 면을 깨끗이 청소하고 기름기, 이물질 등이 있을 시에는 이를 완전히 제거하여야 한다.

3) 스퀴징(Sqeezing)

제조사에서 지정한 스퀴즈를 반드시 사용하여야 하며, 스퀴즈의 날은 상태가 양호한 것으로 사용하여 위에서 아랫방향으로 행하여야 한다.

4) 이어붙임

- 필름은 이음 붙임을 원칙적으로 허용하지 아니한다.

※ 단, 설치 면이 필름의 표준 폭보다 넓을 때에는 예외로 한다.

- 이음 붙임은 겹붙임(Overlap) 또는 맞붙임(Butt Splice)의 방법으로 하되 발주처의 승인을 받은 후 설치하여야 한다.

5) 필름의 청소는 필름 제조업자의 지침에 따른다.

6) 설치완료 시는 정돈 및 청소를 깨끗이 하여야 하며, 주변 및 기존 공작물의 변형, 손상부분은 준공기간 내 원상 복구하여야 한다.

7) 설치 중 발생되는 부산물(폐자재)는 도급자 부담으로 한다.

3. 완료검사

가. 창유리 필름 설치가 이상 없이 설명서대로 완료된 후에 계약자 입회하에 발주처의 검사를 받는다.

나. 창유리 필름설치 후에 검사가 불가능하거나 은폐되어 매몰될 우려가 있는 부분은 발주처의 입회하에 설치하고 그 사진을 제출하여야 하며, 계약자 임의로 설치하여 문제 발생 시 계약자 부담으로 재시공하여야 한다.

다. 현장에 반입된 재료는 발주처의 검사를 받아서 합격한 것을 사용하여야 한다.

4. 하자보증

검사완료일로부터 10년을 보증하는 제조원의 제품 품질보증서를 제출하여야 하며, 설치관련 하자이행 보증기간은 2년으로 한다.