「 ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 기반조성사업의 하이테크타운 건립」 건 축 설 계 공 모 지 침 서

2016.  11.

		울산경제진흥원 ULSAN ECONOMIC PROMOTION AGENCY

	목 차

□	사업개요 -------------------	3
□	설계공모 개요 ----------------	4
□	설계공모 세부일정 및 방법 ---------	6
□	심사 및 입상작 선정 -------------	13
□	기타사항 -------------------	17
□	설계지침 -------------------	19
□	서식 목록 -------------------	30
□	참고 목록 -------------------	50

□ 사업개요

가. 사업목적

조선해양산업에 ICT·SW융합을 통한 중소기업 기반의 산업 생태계를 조성하여 新시장, 新서비스 및 새로운 일자리 창출을 위하여 하이테크타운을 건립하고자 함

나. 사업개요

1) 사 업 명：ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 기반조성사업 하이테크타운 건립공사

2) 대지위치：울산광역시 남구 울산테크노산업단지 산학융합지구 내 25B-3

3) 용도지역 : 일반공업지역

4) 사업내용

(1) 부지면적：4,591㎡( 9,841㎡중 4,591㎡)

※ 본 사업부지는 테크노일반산업단지 내 일반공업지역으로 건폐율 80% 이하 적용, 용적률 350%이하, 높이 40m 이하

(2) 연 면 적：11,898㎡(±3% 범위 내 조정가능)

(3) 주 용 도 : 시험 및 연구시설(연구실)

(4) 층    수 : 연면적 범위내에서 설계자 임의 설계

5) 예정공사비 : 20,207,000,000원(부가가치세 포함)

※ 예정 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 관급자재 등을 포함한 총공사비 임

6) 기본 및 실시설계 예정 용역비와 주요 과업내용

(1) 예정 설계비：830,000,000원(부가가치세 포함)

(2) 주요 과업내용

① 건축법 제29조에 의한 건축허가 및 이에 수반되는 용역 전반에 관한 사항, 각종 심의 및 인증(녹색건축인증, 에너지효율등급, BF, IBS 등)수행비용 일체 포함

② 설계 사전조사 업무(토질조사, 현황측량 등) 및 교통성검토, 사전재해영향성검토 포함

③ 기본(계획, 중간) 및 실시설계(건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 교통, 소방, 조경, 인테리어 등)도서작성비용을 포함하되, 당선자가 계약 시 설비·전기·통신·소방 등 설계와 현황측량·토질조사, 교통성검토, 공원조성계획, 사전재해영향평가(우수유출저감시설 포함)대행업무 등에 대한 자격이 없는 경우에는 관계법령에서 정하는 각 분야의 설계자 등과 공동도급(분담이행 방식)으로 계약 체결하여야 함.

④ 실시설계 시 건축, 구조분야는 BIM(Building Information Modeling)으로

설계하여야 함.

7) 기본/실시설계 용역기간 : 착수일로부터 90일(공휴일 포함)

□ 설계공모 개요

가. 설계공모의 목적

공모를 통하여 보다 창의적인 설계안을 선정하여 필요한 시설을 효율적으로 수용하고 향후 여건 변화에 대응할 수 있는 공간을 충족하면서 경제성(관리측면과 기능의 합리성) 및 환경과의 조화, 아울러 도시의 경쟁력과 품격을 갖춘 건축물을 건립하여 건축문화의 발전에 이바지하고자 함.

나. 설계공모방식 : 일반 설계공모

다. 설계 응모자격

1) 공고일 현재 건축사법 제7조에 의한 건축사자격을 소지하고 건축사사무소를 개설등록(신고)한 자로서 기타 관계법령에 결격사유가 없는 자

※공고일로부터 작품접수 마감일까지 부도 또는 도산상태에 있거나, 해당관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 업체는 본 응모에 참가할 수 없음.

2) 외국 건축사 자격을 취득한 자는 건축사법시행령 제21조의2에 의거 국내 건축사사무소 개설자(응모자격을 갖춘 업체)와 반드시 공동업무수행 계약을 체결한 자 (이때, 주 계약자는 국내 건축사로 함.)

3) 공동응모자는 ‘1)’항 또는 ‘2)’항의 자격조건을 갖추어야하며, 과반수의 비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 하며, 동등한 비율일 때는 상호 협의하여 대표자를 선정할 것.

(단, 공동응모 시 주계약자를 포함하여 2개 업체를 초과할 수 없으며 또한, 공동응모 등록 시 공동수급협정서를 제출하여야 하며, 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 탈퇴자를 다른 자로 교체할 수 없음.

4) 공동참여 또는 공동 대표자를 가진 설계사무소는 대표자 선임계를 참가등록 시 제출하여야 한다.

5) 설계공모 응모자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복하여 참여한 사실이 발견된 자는 참가자격을 박탈하며, 계약체결 후에도 계약해지를 할 수 있음.

6) 응모등록 및 현장설명회에 참여하지 않은 자는 응모자격을 상실함.

7) 응모한 작품이 제출된 이후에는 일체의 수정·보완을 할 수 없음.

※ 제출된 작품은 심사결과가 발표되기 이전에는 반환하지 않음.

8) 발주자의 구성원 및 자문위원 그리고 본 공모의 심사위원과 기타 공모 관계자는 참가할 수 없다.

구 분	추진일정	비 고
공 고	11.2.~11. 9.(수)	∙ 나라장터 및 울산경제진흥원 홈페이지 게시
응모 등록	11. 8.(화)~ 9.(수)	∙ 장소 : 울산 남구 울산벤처빌딩 3층 사무국 (소프트웨어지원센터, TEL: 052-210-0262) ∙ 참석대상 : 응모업체대표자 또는 위임 받은 자 (위임장, 재직증명서 지참)
현장설명회	11.10.(목) 14:00	∙ 장소 : 울산 남구 울산테크노산업단지 산학융합지구 내 25B-3 (TEL: 052-210-0262)
질 의	11.16.(수)	∙ 질의서 양식에 의한 서면질의 ∙ 방문접수, E-mail 또는 Fax : 접수여부 필히 확인
응 답	11.23.(수)	∙ 울산경제진흥원 홈페이지 공지사항에 일괄게시
작품제출 및 접 수	12.23.(금)	∙ 장소 : 울산 남구 울산벤처빌딩 3층 사무국 (소프트웨어지원센터, TEL: 052-210-0262)
감점사항확인	12.26.(월)~27.(화)	∙ 장소 : 울산 남구 울산벤처빌딩 3층 사무국 (소프트웨어지원센터, TEL: 052-210-0262)
작품심사	추후공지 (12.28. 예정)	∙ 장소 : 울산벤처빌딩 회의실(차후 공지)
당선작발표	추후공지 (12.30. 예정)	∙ 울산경제진흥원 홈페이지 ‘공지사항’에 게시
시상 및 전시	추후공지 (12.30. 예정)	∙ 울산경제진흥원 홈페이지 ‘공지사항’에 게시 ※ 전시일정 기간 내 미반출시 임의처분

라. 설계공모 추진일정

※ 상기 일정은 발주청의 사정에 따라 변경될 수 있으며 공모기간 중 추가로 배포할 자료나 제공할 정보가 있을 경우에는 울산경제진흥원 홈페이지(www.uepa.or.kr)‘공지사항’란에 게시할 예정이므로 설계공모 참가자는 수시로 확인하여야 한다.

□ 설계공모 세부일정 및 방법

가. 응모신청서 등록

1) 응모신청서등록일：2016. 11. 8. ~ 11. 9.(2일간) 09:00 ~ 18:00

2) 응모등록 장소 : 울산 남구 옥현로 129 울산벤처빌딩 3층 사무국(소프트웨어지원센터)

3) 설계공모 참가자는 주소 또는 연락처가 변경되었을 경우 그 변경 사실을 발주자에게 통지하여야 하며 참가자가 자료를 열람․수령하지 않아 발생하는 불이익에 대한 책임은 참가자에게 있다.

4) 구비서류

(1) 설계공모 응모신청서 1부〔서식 1 및 구비서류〕

가) 설계공모 응모신청서 1부. [서식 1]

나) 행정처분 여부 사실증명서 원본 또는 사본 1부.

※ 사본 제출 시 ‘사실과 상이 없음’ 확인필(대표자 인장 날인)

다) 대표자 선임계 1부. [서식 2-1 및 서식 2-2] (공동응모에 한함)

라) 공동응모 협정서 1부. [서식 2-3] (공동응모에 한함)

마) 응모자 서약서 1부. [서식 3]

바) 위임장 및 재직증명서 각 1부. (대리 응모에 한함)

사) 인감증명서 및 사용인감계 각 1부. (사용인감 지참)

아) 건축사면허증 사본 및 건축사사무소 등록증 사본

(법인인 경우 대표자 등록증 사본) 각 1부. (공동응모 시 각각 제출)

자) 국외 건축사면허(자격)증 사본 각 1부. (해당자에 한함)

나. 현장설명회

1) 일    시 : 2016. 11. 10. 14:00

2) 장    소 : 울산광역시 남구 울산테크노산업단지 산학융합지구 내 25B-3

3) 참가대상 : 응모업체 대표자 또는 응모업체 임직원 중 위임받은 자

4) 구비서류 : 신분증, 위임장 및 재직증명서 (위임받은 경우)

다. 질의응답

1) 질의기간 : 2016. 11. 16. 09:00 ~ 18:00

2) 질의방법 : 질의서 양식 [서식 4]에 의한 서면질의

가) 설계공모지침과 관련하여 의문이 있을 경우 서면 질의서를 기간 내에 접수시켜야 하며, 응모자별로 1회에 한한다.

나) 방문, FAX(052-700-7138) 또는 이메일(gohan@uepa.or.kr)로 제출하고 제출 시 필히 접수여부를 확인하여야 한다.

다) 질의서에는 질의자(응모대표자)의 회사명, 성명, 전화번호, E-mail  및 사무실 주소를 반드시 기재한다.

3) 응답일자 : 2016. 11. 23.

4) 응답방법 : 울산경제진흥원 홈페이지 ‘공지사항’에 게시한다.

5) 유의사항

가) 접수된 질의서의 내용이 설계공모지침과 직접 관련이 없는 사항일  경우 답변하지 아니 할 수 있다.

나) 질의서에 대한 답변사항은 본 설계공모지침서를 추가 또는 수정한  것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 가진다.

라. 공모안 작품제출

1) 공모안의 제출

가) 제출일시 : 2016. 12. 23. 09:00 ~ 18:00

나) 제출장소 : 울산 남구 옥현로 129 울산벤처빌딩 3층 사무국(소프트웨어지원센터)

다) 제출서류

설계공모 응모작품 제출서 1부. [서식 5]

설계공모 참여자 명단 1부. [서식 6]

위임장 및 재직증명서 각 1부. (대리제출에 한함)

동의서 1부. [서식 7]

라) 제출도서의 종류

심사용 설계도판 4매. (A1)

설계도면 20부. (A3, 단면 30매 이내)

설계설명서 20부. (A4, 양면 30매 이내)

USB(dwg 및 pdf파일) 1 SET(도판, 조감도, 설계도면, 설계설명서 포함)

2) 제출도서의 익명성 확보

가) 익명사용 원칙은 심사위원회의 심사결과 발표 시까지 유지되며, 그 방법은 다음과 같다.

심사용 설계도판(4매)은 별도의 묶음으로 제출하고 설계도면 및 설계설명서는 보관용(1부)과 심사용(19부)을 구분하여 각각 1개의 묶음으로 제출하여야 한다.

보관용 1부는 표지에만 대표 건축사사무소명 및 대표자 성명을 기재․날인하고, 심사용 제출도서의 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표기 하여서는 아니되며, 이를 위반한 경우 응모자격을 박탈하거나 감점처리 할 수 있다.

심사번호는 응모안 접수 마감 후 심사기관이 부여하며, 이는 심사결과 발표 시까지 공개하지 않는다.

『심사용 설계도판』에는 발주기관에서 심사 시 사용 할 ‘심사번호  기재란’을 우측하단에 아래와 같이 흑색실선으로 표기하여야 한다.

※ 설계도판 우측하단에 흑색으로 표기(단위 : mm)

※“심사번호 기재란”의 테두리선은 진하게(1.0mm) 하며 공란으로 비워두어야 한다.

※ 도판번호는 도판 순서대로 1, 2, 3, 4 번호 부여하여 제출.

- 1 : 조감도    2 : 설계개요, 배치도 등

3 : 평면도    4 : 입․단면도

- 글씨크기 : 72Point, 글씨체 : HY헤드라인, 중앙정렬

					70
					25		10		25		10

		심사 번호	-	도판 번호					25	35
									10

↑도판 및 표지의 끝단부로 테두리선 없음

3) 제출도서의 작성

가) 공통사항

작품 접수는 제출 마감일 18:00까지  울산벤처빌딩 3층 사무국(소프트웨어지원센터) 입실자(접수자와 작품을 포함)에 한하며, 제출 마감시간 이후 접수 또는 추가 제출이나 수정 및 보완을 일체 허용하지 아니한다.

(우편 및 택배, 퀵서비스 등으로 제출할 수 없음)

설계도면의 축척은 설계자 임의축척으로 표현한다.

축척과 방위는 각 도면 및 도판의 우측 상단에 정확히 표현한다.

모든 제출도서의 표지는 백색 무광택 아트지(150g)를, 내용용지는 백색 무광택 백상지(100g)를 사용하며 색채 및 배경무늬를 사용할 수 없다.

제본은 접착제 좌철 제본만 가능하다.

주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재 한다.

모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다.

(소수 둘째자리까지 표현할 것.)

제출도서는 상하, 좌우 여백은 20mm로 하고, 모든 내용은 한글 휴먼명조체로 작성하며, 제목 숫자체계는 다음과 같이 통일한다.

(설계도판과 설계도면은 제외)

- Ⅰ.(18P 진하게), Ⅰ.1.(16P 진하게), Ⅰ.1.1.(14P), Ⅰ.1.1.1(12P), ...

- 제목은 좌측으로부터 순차적으로 2칸 간격을 둔다.

제출도서 내용물(도판제외)의 쪽 번호 표시는 페이지 가운데 아래에 줄표가 있는 형태의 아라비아숫자만(-1-,-2-)으로 표기하고, 공모명 등 기타사항은 표시하지 않는다.

작품을 접수하기 전까지의 훼손, 분실 등은 각 응모자의 책임으로 한다.

작품제출 시에는 설계공모 작품접수증을 교부한다.

나) 심사용 설계도판

규 격 : A1(841㎜ × 594㎜) 1매 단위로 하여 장변이 가로가 되도록 작성한다.

매 수 : 조감도 1매, 기타도면 3매[설계개요,  배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 기타계획도 등]

도판 1 (조감도)

- 공모안의 디자인을 입체적으로 표현

도판 2 (배치도, 동선 및 주차계획도)

- 설계개요 : 건물, 마감, 설비, 주차, 개요 등을 작성하고 설계안의 특징을 나타낼 수 있는 작품의 핵심개념 설명

- 배치도(축척표시, 방위표시, 가로․세로부분의 치수기재) : 시설배치(지상1층 평면도 표기), 도로, 조경 등 배치계획 및 이격거리에 대한 사항 등을 작성(설계도면의 배치도에 동일 적용함)

- 동선계획도 : 이용자 진․출입동선(차량 및 보행, 화물 등)

- 주차계획도 : 전체 주차개념 및 진․출입동선을 표시

도판 3 (평면도)

- 각층 평면도 작성, 축척표시

도판45 (단면도 및 입면도)

- 단면도 : 2면(종․횡단도)이상

- 입면도 : 4면, 외부마감재료 표시 등

도판은 작품 심사 시 게시가 가능하도록 두께 10㎜의 압축 스티로폼보드에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

심사용 도판은 색채를 사용할 수 없다.(단, 도판 1은 색채사용이 가능하고, 전체 도판 중 투시도는 3점 이내로 제시가 가능함.)

작품심사 시 게시되는 도판의 조합은 다음과 같으며, 여백에 설계자가 의도하는 개념(도) 삽입이 가능함

	[도판 1] - 조감도
	[도판 3] - 평면도

	[도판 2] - 설계개요 - 배치도(조경포함) - 동선 및 주차계획도
	[도판 4] - 입면도 - 단면도

다) 설계도면

규 격 : A3(가로420㎜×세로297㎜) 크기로 장변을 가로로 하고 테두리 없이 좌측을 철하여 제출한다.

매 수 : 단면 30매 이내 (표지 및 목차는 매수산정에서 제외하되 간지를 사용할 수 없음)

표지는 백색무광택 아트지(150g)를, 내용용지는 백색무광택 백상지(100g)로 한다.

배치도 또는 1층 평면도에는 내․외부 동선을 함께  파악할 수 있도록 외부와 내부평면을 함께 표기한다.

심사용 설계도판에 표기하지 못한 세부도면을 설계도면으로 제출할 수 있다.

설계도면에는 일체의 색채를 사용할 수 없다.

(단, 조감도 1점과 투시도 3점, 색채에 관한 계획 1페이지는 색채 사용 가능함.)

도면의 종류

- 표 지 [서식 8]

- 설계 개요 : 건물개요, 마감, 설비, 주차 등

- 배 치 도 : 건축물, 도로, 주차장, 조경 계획 등

- 평 면 도 : 각층 평면도

- 입 면 도 : 4면

- 단 면 도 : 종·횡단면도

※ 인접대지, 도로경계선과 건물이격거리, G.L선 레벨표기

- 조경계획도, 동선계획도, 주차계획도, 색채에 관한 계획 등

- 구조계획, 토목계획, 기계설비계획, 전기․통신계획, 친환경계획 등

라) 설계 설명서

규 격 : A4(가로210㎜×세로297㎜) 크기로 장변을 세로로 하고 테두리 없이 좌측을 철하여 제출한다.

매 수 : 양면 30매 이내(표지 및 목차는 매수에서 제외하되 간지를 사용할 수 없음)

표지는 백색무광택 아트지(150g)를, 내용용지는 백색무광택 백상지(100g)로 한다.

설계설명서는 일체의 색채를 사용할 수 없다.

(단, 조감도 1점과 투시도 3점, 색채에 관한 계획 2페이지는 색채 사용 가능함.)

설계도면에 표기하지 못한 세부사항은 설계 설명서로 제출할 수 있다.

작성 내용과 순서

- 표 지 [서식 9]

- 목 차

- 기본계획방향 및 Concept

- 사업계획 아이디어 및 개념설명

- 건축개요 및 시설면적표 [서식 10]

- 투시도 : 내․외부 투시도 중 3점 이내로 제시가 가능함.

- 대지현황분석

- 건축계획 : 배치, 평면, 입면, 단면, 경관계획 등

- 구조계획(건축, 토목 등)

- 조경 등 녹지계획 및 외부 공간계획

- 교통계획도(보행 및 차량) 및 주차계획

- 신공법, 신소재에 대한 사항

- 기계, 전기, 소방, 통신, 신․재생에너지이용 계획 등

- 녹색건축계획, 에너지절약계획 등

- 실내․외부 재료 마감표, 색채에 관한 계획 등

- 관련법규 검토서 [서식 11]

- 추정공사비 내역서 [서식 12]

- 기본설계공정표

- 세부시설 면적비교표 [서식 13]

- 공사기간 단축방안

※ 설계자의 의도에 따라 위 사항 이외의 항목추가 및 차례 구성이 가능함.

□ 심사 및 입상작 선정

가. 심사위원회 구성

1) 건축서비스산업 진흥법 제21조, 건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2014-345호 2014.6.12.) 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제42조의4에 준하여 별도의 설계공모 심사위원회를 구성하여 심사한다.

2) 심사는 공정하고 합리적인 절차에 따라 심사위원회의 결정에 의하여 입상작을 선정한다.

3) 심사위원 명단은 작품접수 시 공지한다.

4) 설계공모 참가자는 국토교통부 건축설계공모 운영지침 제12조제4항에 의거 심사위원의 기피·회피신청을 할 수 있다. [서식 16]

나. 심사시기 및 방법

1) 심사시기 : 공모작품 제출일로부터 10일 이내 심사(변경될 수 있음)

2) 심사방법

가) 심사는 본 지침서에서 정하는 제반 사항의 준수 여부와 발주기관에서 별도로 정하는 설계공모 심사 기준에 따라 공정하게 심사한다.

나) 심사에 필요한 방법 및 절차 등은 세부심사기준에 따른다.

다) 심사위원장은 심사당일 위원 중에서 호선한다.

라) 심사위원은 공정하고 합리적인 절차와 평가기준에 따라 가장 우수한 계획안부터 세부기준에 따라 차등하여 평가한다.

마) 입상작 중에서 당선작과 기타 입상작으로 구분하며, 당선작은 입상작 중에서 가장 높은 점수를 받은 작품으로 심사위원회에서 결정한다.

바) 심사위원은 7명으로 구성하고 4인 이상 참석시 심사를 진행한다.

사) 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

다. 평가항목 및 배점기준

평가분야	평가항목	평가 세부사항		배점
건축계획	배치계획	- 부지 내 합리적 건축물 배치계획, 효율적인 동선 계획과 증축의 용이성 - 시설 및 공간이용의 편의성, 조경계획의 적정성 - 대중교통, 보행자∙차량접근계획의 합리성 등	15	60
	입면계획	입면디자인계획의 우수성, 독창성 색상 및 재료 계획의 적절성 등	15
	평면계획	- 면적배분 및 영역구분의 적정성 - 내부공간의 가변성, 호환성 동선계획의 효율성 등	10
	단면계획	층고계획의 적정성 입체적 동선의 효율성 등	10
	경관계획	주변 환경과의 조화 및 연계성 등	10
구 조 계 획		중량전시물 및 체험시설을 고려한 구조적 안전성 기초 및 기둥 설치의 적절성 및 내구성 등		10
시 공 (안 전)		시공계획의 기술성, 안전성, 경제성 공사의 용이성 및 계획의 실현성, 시공의 반영성 등		10
환 경 설 비		자연환경 등 생태건축적, 신재생에너지, 에너지효율성 기계, 전기, 통신, 소방, 설비계획의 합리성 등		10
전시체험		체험시설 배치 및 동선계획 적정성, 효율성, 합리성 등		10
합 계				100

※ 설계공모 심사위원회에서 정한 방법(세부기준 등)에 따라 위 심사기준은 변경될 수 있다.

라. 심사결과 발표

1) 심사결과는 당선작 및 입상작에 대하여 울산경제진흥원 홈페이지에 게재한다.

2) 심사과정 및 결과 등에 대한 개별적인 문의에는 응하지 않는다.

마. 입상작 및 보상금

1) 입상의 종류 : 당선작 1점, 기타 입상작 3점

2) 입상작의 권리와 보상내용

가) 당선작 : 설계용역권 부여 (주요 과업의 범위 참조)

※ 당선자가 자의 또는 타의에 의해 설계용역의 수행이 불가할 경우 차점자에게 설계 용역권을 부여할 수 있다.

나) 기타 입상작 (당해 심사위원회에서 정함)

※ 기타 입상자는 3인 이내로 하며, 기타 입상자 공모안 작성비용의 보상기준은 국토교통부 건축설계공모 운영지침 제21조를 준용한다.

(보상액은 전체 1억원 범위 내에서 지급하며 ‘□ 기타사항’란을 참조)

※ 입상작에 대한 보상은 공동응모 대표자에게 보상금을 지급한다.

3) 시  상 : 시상일자 개별통보 후 시상

4) 입상자 중 특별한 사유가 없이 발주기관의 공모안 작성비용 보상통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상을 요청 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

5) 입상작 중에서 해당 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 기타 입상작만을 선정할 수 있다.

바. 심사 시 불이익 처분기준

다음 각 호에 해당하는 위반사항에 대하여는 실격 또는 설계공모 심사  위원회에 보고하여 불이익 처분한다.

1) 불이익 처분기준 적용방법

발주기관은 작품 심사 전에 실격하거나 감점기준 사유에 해당하는 대상작품을 검토하여 심사위원회에 상정한다. 단, 불명확한 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유를 들어 심사위원회의 결정으로 조정할 수 있다.

2) 실격사항

응모신청서에 허위사실을 기재한 경우

기록할 사항 이외의 특정기호 등을 표시하여 특정업체를 표현했다고 객관적으로 판단이 가능한 경우

설계공모 지침서와 현저히 다르게 설계한 경우

그 밖의 심사위원회에서 응모작품이 실격이라고 의결한 경우

3) 감점 처리기준

구분	감 점 항 목	감점 한도	소계 한도	누계 한도
지침 위반	․ 건축 관련 법령이나 각종 규정에 저촉되는 경우 (건폐율, 면적산정 기준 등)	건당 1.0점	최대 3점	최대 5점
	․ 설계 지침의 위반이나 요구 조건에 부적합 시	건당 0.5점
	․ 연면적 ±10% 초과 시	0.5점
	․ 예정공사비 초과 시	1.0점
도서 작성 위반	․ 심사용 설계도판 작성기준 미준수시 (배치 및 내용, 일련번호 등)	0.5점	최대 2점
	․ 설계도면 및 설계 설명서 기준 매수 초과 시	페이지당 0.2점
	․ 색채 사용	건당 0.2점
	․ 제출 도서의 규격 또는 재질 위반 시	0.2점
	․ 제출 도서 부족	종류별 0.2점
기타	․ 설계공모 심사위원회에서 별도로 정하는 사항	0.2점

4) 감점은 설계공모심사위원회에서 심사한 평균점수에 감점 사항을 합산하여 최종점수로 결정한다. (최대 5점 감점)

□ 기타사항

가. 당선작설계자의 의무

1) 설계공모 당선자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항으로 변경 등이 필요한 경우 기본설계에 이를 반영하여야 한다.

2) 당선작 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본설계용역을 체결할 의무를 갖게 되며 계약금액은 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준에 따라 수의시담으로 결정한다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 설계용역 계약을 할 때 설비·전기·통신·소방 등 설계 및 현황측량·토질조사·교통영향분석·개선대책 대행업무 등에 대한 자격이 없는 경우에는 관련규정에 의한 각 분야의 설계자 등과 분담이행방식으로 공동도급 하여야 한다.

4) 설계용역비에는 건축 협의(허가)와 이에 수반되는 용역전반에 관한 사항, 각종 심의 및 인증수행(녹색건축물 인증, 에너지 효율등급, BF, IBS 등)비용일체, 설계 사전조사 업무(토질조사, 측량), 교통영향분석·개선대책 대행 업무, 설계 입찰안내서 작성 등을 포함하며, 기타 발주기관이 요구하거나 필요로 하는 자료의 제출 등 제반사항 이행비용이 포함되어 있다.

5) 설계 중 각종 협의, 관련절차이행(기술심의, 건축협의 등) 및 발주기관 사정 등으로 과업이 지연될 경우 발주기관의 승인 하에 과업기간을 연장할 수 있다.

6) 당선작 설계자는 이 지침서를 준수해야 하며, 발주기관(자문단 포함)은 설계과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경, 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

7) 설계의 경제성 등 검토(설계 VE) 관련하여「설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침」에 따라 설계자는 자료제공 및 수정설계 등과 관련한 업무를 이행하여야 한다.

8) 당선작 설계자가 “설계용역”을 수행함에 있어 사전조사를 소홀히 하여 건설공사의 소요비용을 현저히 증가시키거나 과장 및 허위 사실이 확인될 경우 그 계약(자격)을 해지(박탈) 및 행정처분을 할 수 있다.

9) 당선작 설계자는 발주기관과의 총사업비 조정협의, 실시설계 작성에 필요한 기본설계 관련하여 취득한 모든 자료 제공에 적극적으로 협조하여야 한다.

10) 발주기관의 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

나. 제출 작품의 저작권 등 소유권

1) 당선작의 심사용 도판은 반환하지 않고 발주기관이 보관한다.

2) 당선작의 저작권 및 사용권 등 법적 소유권은 당해 건축 설계공모에 한하여 발주기관에 귀속한다. 또한 발주기관은 출판과 전시를 위해 별도의 허락 없이 당선작을 사용할 수 있다.

3) 발주기관은 당선작 외의 기타 입상작품(심사용 도판)은 즉시 반환하지 않고 일정기간 전시 또는 출판할 수 있으며, 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

4) 발주기관은 당선작 외의 기타 입상작품에 대하여 당해 설계자의 동의를 얻어 그 작품에서 아이디어의 일부를 이용할 수 있다.

다. 작품전시

1) 심사결과 발표 후 발주기관이 필요시까지 입상작을 전시할 수 있다.

라. 작품반환

1) 입상작 외 응모작품은 심사결과 발표일로부터 7일 이내 반환한다.

2) 응모작품 반환일로부터 7일 이내에 회수하지 않은 경우에는 임의 처분하며, 이러한 발주기관의 처리에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

3) 작품반환에 필요한 일체의 경비는 응모자의 부담으로 한다.

[단, 접수된 1부(설계도면 및 설계설명서)는 발주기관에서 보관용으로 사용한다.]

마. 유의사항

1) 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

2) 응모자는 모든 관계법규 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야  한다.

3) 당선작으로 선정되어 용역수행 시 제출된 과업수행계획서에 기재된 참여기술자는 발주기관의 승인 없이 임의 교체할 수 없다. (부득이 교체할 경우 자격․ 경력이 당초 참여예정자와 동등 또는 이상이어야 한다.)

4) 사업여건 변경 등으로 설계가 중단된 경우 계약자 상호간 협의에   의하여 설계비를 정산 할 수 있다.

가) 착수 후 : 실비정산을 할 수 있다.

나) 착수 전 : 입상작의 보상범위 내에서 상호간 협의 정산 할 수 있다.

5) 응모자는 설계공모에 응모등록 함으로써 이 지침서의 내용을 승인 하는 것으로 간주한다.

6) 본 지침서에 관하여 이의 또는 견해차가 있는 경우에는 발주기관의  해석에 따르며, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여도 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

7) 응모업체는 심사과정에 관여하거나 심사와 관련하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

바. 입상작 보상

1) 대상(당선작) : 설계용역 수의계약

2) 금상(1점) : 3,000만원

3) 은상(1점) : 2,000만원

4) 동상(1점) : 1,000만원

※ 상기 보상금액에서 각종 제세공과금은 입상자 본인부담하며, 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 기타 입상작만을 선정할 수 있음.

□ 설계지침

가. 일반지침

1) 본 사업부지는 울산광역시 남구 울산테크노산업단지 산학융합지구 내 25B-3 일반공업지역으로서 주변시설물들과 조화롭게 조성하여야하며, 울산을 대표할 수 있는 랜드마크가 될 수 있도록 계획한다.

2) 하이테크타운은 울산테크노산단이 가지는 특성과 의미를 적극 이해하여 조선산업 상징성을 드러낼 있는 건축물이 되어야 한다.

3) 실시설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작설치 등 실행 가능성이 있어야 하며, 이에 대한 각종 자료와 그 근거를 제시할 수 있어야 한다.

4) 실시설계 시 건축, 구조분야는 BIM(Building Information Modeling)으로

설계하여야 한다.

5) 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 발주자의 해석에 따른다.

나. 분야별 지침

1) 기본계획방향

(1) 조선해양 ICT융합 특화 거점기관 역할 중심 구성(시험, 연구 중심)

(2) 중소기업 성장지원(장비, 인력양성, 마케팅/판로개척, 상생협력      네트워크 구축) 거점기관

(3) 대·중·소 상생과 산·학·연 연구 등 협력의 장이 되는 시설로 구성

2) 공간구성

(1) 장비셋팅 및 이동을 고려한 가변형 공간

(2) 대강당 등 층고 필요부분 복층 사용 사능

(3) 연면적내 층수, 공간배치 자유

3) 건축분야 계획

가) 일반사항

사업시행 부지의 도시계획 및 관련법규와 관할 행정관청의 조례, 규정, 자치법규, 지구단위계획 등을 참고하여 각종 배치계획 및 대지이용계획과 규제사항을 확인, 설계에 반영한다.

설계도서는 관계법령에 의한 인․허가 취득에 문제가 없도록 작성되어야 한다.

합리성과 기능성이 조합된 계획안을 제시하고 요구 성능을 충족시킬 수 있는 기술적 해법 및 에너지 절약적인 시설계획을 고려한다.

본 사업으로 인하여 발생되는 모든 지상 및 지하 매설 혹은 존치물의 이설․철거․증설 등에 대해 현장조사 및 관계기관과 사전 협의하여 합법적으로 제반사항을 이행하여야 한다.

다중이 이용하는 시설이므로 재해시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처하도록 설계하여야 한다.

나) 배치계획

방문객의 동선을 고려한 인접 부지와의 연계성을 감안하여 유기적인 배치계획을 한다.

효율적인 접근성 확보와 편의성을 고려한 사용자 중심의 배치안을 계획한다.

합리적인 동선계획(차량, 보행, 주차 등)과 피난 및 안전을 고려한 시설물 배치계획을 한다.

장기적으로 부지 활용을 극대화하여 미래지향적인 공간체계가 될 수 있도록 계획안을 제시하고, 제시된 구획공간을 활용하여 건축물을 배치 계획한다.

다) 동선계획

방문객동선, 관리자동선, 서비스동선 등 시설 이용자의 특성을 고려하여 명쾌한 동선계획을 수립하도록 한다.

계획부지 내에서 각 동선은 합리적인 체계를 유지하고, 상호간의 적절한 연계와 분리를 통하여 전체적으로 유기적인 관계를 갖도록 계획하여야 한다.

동선의 독립성과 혼용 등을 고려하고 피난 및 보안에 충실하게 계획하여야 한다.

라) 교통계획

교통흐름에 대해서는 건물 외부 차량(버스 포함)의 접근을 체계화하고 이용 상에 간섭이 없도록 하는 등 필요한 체계를 구성한다.

장래 이용될 대중교통(시내버스, 택시)의 승강장 설치 등 교통관련기관과 충분히 협의하여 교통계획을 한다.

마) 평면계획

각종 시설 계획은 통합관리가 가능한 시스템을 원칙으로 하여 중앙제어 및 통제가 가능하며, 최소인원으로 운영․관리가 가능하도록 경제성과 효율성을 고려한다.

각 실의 기능과 특성을 고려한 영역 및 수평동선을 계획한다.

적정한 여유 공간(홀, 로비)을 확보하여 쾌적하고 편안한 분위기를 조성할 수 있도록 계획한다.

방문객 및 연구원 등이 대기할 수 있는 공간을 적정하게 계획하고, 필요한 경우 내부에 화장실과 탕비시설을 설치하는 등 그 특성에 맞는 구조와 마감을 계획한다.

바) 입면계획

사업지의 특성 및 문화적 요소를 고려하여 계획한다.

용도 및 기능별 독창성을 부여하여 건물전체가 동질성을 갖도록 하되, 조선해양 ICT창의융합센터 본연의 의미를 내포할 수 있는 창의적인 디자인을 계획한다.

외장재는 주위 환경과 조화를 이루는 재료로 선택하되, 자연채광을 잘 흡수하고 실내는 쾌적하고 밝은 느낌을 줄 수 있도록 계획하며, 시간의 경과에도 불구하고 모양퇴색, 오염 등 부작용이 없도록 지속가능하고 시공성이 우수한 색상과 질감을 고려한다.

사) 단면계획

기능별 영역을 통해 서로 독립적이면서 운영․관리에 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 동선을 고려한다.

공간감 확보, 에너지 절감, 설비공간 등 각 실의 기능과 면적 등을 종합적으로 고려하여 적정한 층고 및 천정고로 계획한다.

아) 외부 공간계획

주변 인접 부지와의 조화로운 공간계획을 하며 개방감과 쾌적성을 고려한다.

외부공간은 건물 기능의 효과를 극대화하여 직원 및 방문객들이 보고, 즐기고 휴식을 취하며 사색할 수 있는 커뮤니티 공간으로서의 기능이 발휘되도록 계획한다.

외부공간이 하나의 매력적인 도시공간으로서의 기능과 구조가 발휘되도록 재미있고 품격 있는 평면적, 입체적 요소를 고려한다.

자) 주차계획

주차장은 향후 주차수요 증가를 고려하여 증설이 가능하도록 계획하며, 방문객들을 고려한 주차계획을 고려해야 한다.

차량 진․출입의 주차동선을 계획함에 있어 주변 도로망 등을 고려하여 교통흐름을 방해하지 않는 합리적이고 원활한 계획을 반영하며, 방문객 주차장(대형주차 및 승용차 주차 구분)을 구분해서 계획한다.

화재, 방재 시 긴급 피난․구조를 위한 차량 등의 진입공간을 계획한다.

차) 인테리어 계획

주출입구, 로비, 휴게실, 사무실 등 각 실은 인테리어적 요소를 연출하고, 필요하다고 판단되는 부분을 제시한다.

다수의 이용자가 사용하는 공간의 경우 향후 트렌드를 고려한 인테리어 계획을 하고 편의성을 확보한다.

카) 장애인 편의시설 계획

보건복지가족부령 및 관계법령 등 장애인 편의시설 및 설비기준에 적법하게 설계하여 편의성을 최대한 고려하여 계획한다.

4) 구조분야 계획

가) 가급적 기둥은 최소화하고 대강당 내 기둥은 없는 구조로 계획한다.

나) 모든 구조계획은 합리적이어야 하며, 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 한다.

다) 구조의 안전성능은 법령 및 정부, 학회, 국토교통부 산하연구소 등에서 정한 설계기준을 준수하여야 한다.

라) 각종 하중에 저항하기 위한 다양한 구조시스템을 검토 후 건물의 안정성, 경제성 및 시공성을 감안하여 최적화한다.

마) 재난과 지진, 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려하여야 한다.

바) 장스팬 구조는 사용성을 고려(가변성 및 공간적 융통성)하여 합리적인 구조시스템을 계획한다.

사) 지붕에 태양광 설치 시에는 향후 건물 증축을 고려한 구조계획을 하여야 한다.

아) 응모안의 디자인에 따른 구조적 문제점을 분석하고, 이에 대한 대책과 적정한 구조시스템을 본 응모안 제출 시 설계 설명서상에 제안하도록 한다.

5) 토목분야 계획

가) 설계자는 현장답사를 실시하여 현지 지형, 지역적인 여건 및 장래계획, 가로망계획, 배수상황, 구조물현황 등 제반조사를 실시하여 설계 기초자료를 조사하고 조사내용은 설계에 활용한다.

나) 토목계획은 하부구조를 조성하는 작업으로 시설의 효용성, 구조의 안전성 및 경제성을 고려하고 계획한다.

다) 기초구조는 대지여건, 지층조건, 공사목적 공법의 경제성 및 시공성, 굴착 심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 적용할 수 있도록 계획한다.

6) 기계(소방)설비분야 계획

가) 건축법, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙, 소방법, 소방시설기준에 관한 규칙 등 건축기계설비 관련 법령 및 규정에 적합하도록 설계하여야 한다.

나) 건축, 토목, 전기 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 면밀히 검토하여 계획하고, 특히 증설되는 시스템을 고려하여 유지관리에 문제가 없도록 고려한다.

다) 대기오염, 소음 및 진동 등의 공해에 충분히 대응할 수 있는 쾌적한 실내 환경의 조성을 고려하여 공간별로 제어 가능한 최적의 공조시스템으로 설계가 가능하도록 한다.

라) 방재설비는 건축방재와 기계 및 전기 방재계획이 유기적으로 감시, 제어가 될 수 있는 시스템으로 계획한다.

마) 유지관리의 편의성 확보를 위해 기기 및 장비의 표준화, 모듈화를 고려하고, 보수점검이 용이한 장비배치와 설비면적을 확보하며, 향후 증설(용량증가) 및 장비의 반․출입 통로등에도 대비할 수 있게 계획한다.

7) 전기(소방)분야 계획

가) 전기설비는 최적의 시스템으로 안전성․경제성․확장성 등에 중점을 두어 계획하고, 유지관리를 일원화한 시설통합관리시스템을 고려한다.

나)「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법」에 의한 신재생에너지 이용의 구체적인 추진방안(경제성, 시공성, 유지관리성 등)을 비교 검토하여 최적의 시스템을 계획에 반영한다.

다) 모든 조명기구는 실내디자인 및 설비마감과 조화가 되게 하고, 고효율 LED조명의 사용을 고려한다.

라) 건축물과 옥외공간과 주변환경을 연계한 경관조명시설을 계획하며, 필요한 조도를 확보하고 조명기구의 디자인 및 설치장소에 대하여도 종합적으로 고려한다.

8) 정보통신분야 계획

가) 모든 정보통신설비는 신뢰성․기능성․안전성․경제성․확장성․에너지 절약 등을 고려하고 설계 시점에서 최신 기종 등을 종합적으로 고려한다.

나) 사무자동화, 건물자동화 등 각 IBS를 수용할 수 있도록 하고, 향후 정보통신설비의 증설 및 발전된 시스템 도입 시 각 실의 구조 변경 없이 자유로운 설치를 고려한다.

다) 방송통신위원회 고시 및 기타 규정이 정하는 바에 의하여 구내 통신선로설비, 이동통신구내선로설비 및 종합 유선방송 전송설비 등을 검토하여 시공과 사용에 지장이 없도록 계획한다.

라) 통신 인입관련 여건 등 충분한 현장조사 및 관련 기관과의 협의를 통하여 설계 및 시공과 사용성에 지장이 없도록 한다.

9) 조경분야 계획

가) 가능한 현 지형을 이용하며 주변환경과 배식 연계성을 고려하여 계획하되, 부지정지 및 식재 시 조성에 필요한 성토 및 절토, 배수시설은 관련 전문분야에 반영한다.

나) 실개천과 생태수로 등 친수공간을 적정히 배치하여 단지 경관과 품격을 향상시킬 수 있는 대안을 검토한다.

다) 외부공간은 이벤트, 공연, 전시 등 다양한 기능으로 전환할 수 있도록 공간구성의 융․복합화를 담아내고, 시민과 내방객이 편리하게 이용할 수 있는 열린 옥외공간을 계획한다.

라) 보행공간, 광장, 진입공간 등 주요 바닥 포장재는 내구성이 강하고 친환경적 자재를 사용한다.

다. 시설별 면적표

1) 공간구설(예시)

<하이테크타운 구축(안)>

<하이테크타운 위치 및 배치도>

2) 층별 면적(예)

층	역할	구성내용	연면적(㎡)	비고
지하1층 (2,148㎡)	주차장	주차 49대	1,200	기본시설
	건물 기본 장치실	기계실/발전기실/수조실/공조실 등	664
	기타 공용시설	화장실/엘리베이트/창고 등	284
	소계		2,148
지상1층 (3,250㎡)	테스트 베드실 1	환경오염 테스트실	235	시험중심
		기관실 테스트실	324
		시제품제작실(메탈 쾌속조형기 등 13종)	347
		기자재 창고	150
	로비(안내실)	-	333	기본시설
	대강당(복층)	복층 1	399
	접견실, 상담실	외부인 접견 및 비즈니스 상담	174
	자료실(정보검색실)	조선해양 관련 자료 조회(외부개방)	150
	기타 공용시설	복도/화장실/엘리베이트/창고 등	1,138
	소계		3,250
지상2층 (3,250㎡)	테스트 베드실 2	브릿지 시뮬레이터실	400	시험중심
		엔지니어링 SW실	216
		신뢰성 테스트실	213
		기자재 창고	300
	시뮬레이션 테스트실	신공법 정합성 시뮬레이터실	30
		조선해양O&M기술테스트실	250
		센서융합 혼합현실 연구실	250
		사이버네틱스 해양시스템 시뮬레이터실	400
	대강당(복층)	복층 2	399	기본시설
	소회의실	대내외 소회의실(개방형)	223
	기타 공용시설	복도/화장실/엘리베이트/창고 등	569
	소계		3,250
지상3층 (1,625㎡)	통합관제센터	메인 서버 외 18종	424	연구중심
	빅데이터 연구실	Thin 클라이언트 PC 및 구성품	133
	IoT 연구실	시그널 제너레이트 등 14종	133
	교육센터	ICT융합 전문 특화 교육실	233
	국제회의실	국제 원격 화상회의실 등	133
	기타 공용시설	복도/화장실/엘리베이트/창고 등	569	기본시설
	소계		1,625
지상4층 (1,625㎡)	창의융합센터 사무실	사무실	474	연구중심
		탕비실	32
		문서고	96
	기반기술 공동개발실	공동 개발실	143
	SW품질 테스트실	Data 분석 SW 등 10종	155
	통신실	건물내 인터넷, 통신 시설 등	156	기본시설
	기타 공용시설	복도/화장실/엘리베이트/창고 등	569
	소계		1,625
합계			11,898

※ 유의사항

- 위 시설기준의 용도를 포함하여야 하며, 실별 기준 면적을 적용하여 계획하되 설계자의 의도에 따라 면적 조절 가능함

- 향후 기본 및 실시설계 시 발주기관과 협의하여 세부 용도별 요구면적은 조정될 수 있음

- 각 실의 면적과 비율 및 모듈의 적용은 설계자의 의도와 설계 시 각 실의 배치 및 특수성을 고려하여 변경이 가능하며, 본 시설별 면적표에 명기되지 아니한 시설이 기능유지상 필요하다고 설계자가 판단하는 경우 사업비의 예산 범위 내에서 추가할 수 있음.

□ 서식 목록

1. 설계공모 응모신청서 2. 대표자 선임계 3. 공동도급 대표자 선임계 4. 공동응모 협정서 5. 응모자 서약서 6. 설계공모 서면질의서 7. 설계공모 응모작품 제출서 8. 설계공모 참여자 명단 9. 동의서 10. 설계도면 표지 11. 설계설명서 표지 12. 건축개요 및 시설면적표 13. 관련법규 검토서 14. 추정공사비 내역서 15. 세부시설 면적비교표 16. 심사위원별 평가점수표 17. 평가사유서 18. 심사위원 기피·회피 신청서	[서식 1] [서식 2-1] [서식 2-2] [서식 2-3] [서식 3] [서식 4] [서식 5] [서식 6] [서식 7] [서식 8] [서식 9] [서식10] [서식11] [서식12] [서식13] [서식14] [서식15] [서식16]

[서식 1]

설계공모 응모신청서

※ 접수번호

대  표

건축사사무소

업체명

(대표자)

주민등록번호

주   소

전화번호

E-mail

F A X

공  동

응  모

건축사사무소

업체명

(대표자)

주민등록번호

주   소

전화번호

E-mail

F A X

「ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 기반조성사업 하이테크타운 건립」설계공모에 있어서 설계공모지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다.

※ 공동응모 시 공동응모 건축사사무소란에 기재함

2016.   .   .

신청자(대표자) :                    (인)

울산경제진흥원장 귀하

--------□----------  절   취   선 ---------□--------

「ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 기반조성사업 하이테크타운 건립」설계공모 응모신청 접수증

접수번호		접수일자		접 수 인
업 체 명		소 재 지
대 표 자	(인)	전화번호
제 출 자	소속 : 직위 : 성명 : (인)

[서식 2-1] (하나의 건축사사무소에 대표건축사가 2인 이상인 경우)

대표자 선임계 (예시)

본인은 ○○○건축사사무소의 공동대표로서 발주기관에서 시행하는 ｢ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 기반조성사업 하이테크타운 건립｣ 설계공모에 관한 모든 권한을 본 설계사무소 공동대표 ○○○에게 위임합니다.

2016년    월    일

○○○건축사사무소

공동대표자    성 명 :                  (인)

울산경제진흥원장 귀하

[서식 2-2] (공동도급 대표자인 경우)

공동도급 대표자 선임계 (예시)

본인은 ○○○건축사사무소의 대표로서 발주기관에서 시행하는 ｢ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 기반조성사업 하이테크타운 건립｣ 설계공모에 관한 모든 권한을 본 공동수급 대표자 ○○○에게 위임합니다.

2016년    월    일

공동수급 대표자 상 호 :

주 소 :

성 명 :                      (인)

공동 수급자     상 호 :

주 소 :

성 명 :                      (인)

울산경제진흥원장 귀하

[서식 2-3]

공동응모 협정서 (예시)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동응모업체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 기반조성사업 하이테크타운 건립공사 설계공모를

(     )와 (     )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 (공동수급체) 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성은 다음과 같다.

1. 업체명 :                      (대표자 :               소재지 :                   )

2. 업체명 :                      (대표자 :               소재지 :                   )

※ 업체가 아닌 개인인 경우는 업체명에 개인으로 기재

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 울산경제진흥원 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (책임) 공동응모업체(자)의 구성원은 울산경제진흥원에 대한 의무를 행함에 있어서 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 상호 협의하여 배상한다.

제9조 (권리,의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리, 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조 (중도탈퇴에 대한 조치)

① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격 요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 울산경제진흥원에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조 (거래계좌) 공동응모업체(자)의 대표자 및 구성원의 금융계좌는 다음 공동응모 대표업체(자)로 한다.

1. 공동응모 대표업체 :  ○○은행,  계좌번호 ○○○,  예금주 ○○○

제12조 (구성원의 출자비율) 공동응모업체(자)의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. 공동응모 대표업체 :  ○○○ 건축사사무소       %

2. 공동응모 업체     :  ○○○ 건축사사무소       %

제13조 (하자책임) 공동응모업체(자)가 해산한 후 당해 용역에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (분쟁조정) 공동응모업체(자)간 분쟁사항에 대하여는 대표업체가 소재한 관한 법원의 민사사건으로 조정한다.

제15조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (  )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2016년     월     일

○ 공동응모 대표업체

업체명 :                        (TEL.            )

주  소 :

대표자 :                        (인)

○ 공동응모 업체

업체명 :                        (TEL.            )

주  소 :

대표자 :                        (인)

울산경제진흥원장 귀하

[서식 3]

응모자  서약서 (전체 자필서명)

□ 공 모 명 : ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 기반조성사업 하이테크타운 건립 설계

□ 발주기관 : 울산경제진흥원

본인은 귀 기관에서 시행하는 『ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 기반조성사업 하이테크타운 건립공사 설계공모』에 응모하고자 함에 있어 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 하등의 이의를 제기하지 않을 것이며, 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령 또는 일체의 민․형사상 책임을 지고 이의를 제기하지 않을 것과 기본설계자로 당선되어 기본설계를 하게 될 경우 기본설계와 관련하여 작성 및 취득한 도서․자료에 대하여 울산경제진흥원의 요구가 있을 경우 지체 없이 이에 응할 것이며, 불응하게 될 경우는 어떠한 불이익 처분도 감수할 것을 서약합니다.

2016년      월      일

공동응모 대표자

상   호 :

성   명 :                    (인)

공동응모자

상   호 :

성   명 :                    (인)

울산경제진흥원장 귀하

[서식 4]

설계공모 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	응모신청 접수번호
설 계 사무소명		전화 번호
소 재 지		F A X E-MAIL
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ 질의서는 울산경제진흥원 소프트웨어지원센터로 이메일 또는 (팩스) 전송으로 제출하여 주시고, 질의회신 내용은 울산경제진흥원 홈페이지 ⇒ 공지사항에 일괄 게재합니다. ∙ E - mail : gohan@uepa.or.kr ∙ 전송(Fax) : 052-700-7138

[서식 5]

설계공모 응모작품 제출서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업체명 (건축사)					주민등록번호
	주 소					전화번호 (F A X)
공동 응모 설계사무소	업체명 (건축사)					주민등록번호
	주 소					전화번호 (F A X)
공동 응모 설계사무소	업체명 (건축사)					주민등록번호
	주 소					전화번호 (F A X)
ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 기반조성사업 하이테크타운 건립공사 설계공모에 응모작품을 제출합니다.
구비서류		① 심사용 설계도판 1 SET(5매) ② 설계도면 20부 ③ 설계설명서 20부 ④ CD 및 USB 각 1SET(도판,조감도,설계도면,설계설명서 포함)
2016년 월 일 신 청 인 (인) 울산경제진흥원장 귀하
-------- (인) -------- (절취선) -------- (인) --------
설계공모 작품접수증
접수번호					접 수 일
사무소명							접 수 인
대 표 자
전화번호 (F A X)
주 소

[서식 6]

설계공모 참여자 명단

본인은 울산경제진흥원에서 시행하는『ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 기반조성사업 하이테크타운 건립 설계공모』에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2016 .   .   .

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

울산경제진흥원장 귀하

[서식 7]

동  의  서

본인(건축사 사무소 등)은 ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 기반조성사업 하이테크타운 건립공사 설계공모에 작품을 제출함에 있어 당선된 작품을 발주기관이 이용상 편익증진 및 공사비 절감 등을 위해 외관을 포함한 일부 또는 전부를 변경함에 있어 이의를 제기하지 않으며, 또한 입상작에 대하여도 당해 설계자의 동의를 얻어 그 작품에서 아이디어의 일부를 이용할 수 있음을 동의합니다.

2016.    .      .

건축사 사무소 대표           (인)

울산경제진흥원장 귀하

[서식 8]

설계도면 표지 (A3, 횡)

(8㎝)
- ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 기반조성사업 - 하이테크타운 건립공사 설계공모(안)
(1㎝)
설계도면
(4㎝)
2016. . . ◦“글씨체” - 제목 : HY헤드라인 40 Point - 날짜 : HY헤드라인 32 Point

				25	10	25	10
25						심사번호 기 재 란 (공 란)
10

※ 외곽선은 용지(A3)의 크기를 표시한 것이므로 작성시에는 테두리선이 없음

[서식 9]

설계설명서 표지 (A4, 종)

(8㎝)

- ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 기반조성사업 -

하이테크타운 건립공사 설계공모(안)

(1㎝)

설계설명서

(4㎝)

2016.   .   .

				25	10	25	10
25						심사번호 기 재 란 (공 란)
10

◦“글씨체”

- 제목 : HY헤드라인 22 Point

- 날짜 : HY헤드라인 20 Point

※ 외곽선은 용지(A4)의 크기를 표시한 것이므로 작성 시에는 테두리선이 없음

[서식 10]

건축개요 및 시설면적표
○ 공모명 : ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 기반조성사업 하이테크타운 건립공사 설계
구 분			설 계 내 역	비 고
건물 개요	명 칭
	대지위치
	용도지역
	대지면적		㎡
	공개공지		㎡
	연 면 적	지 상	㎡
		지 하	㎡
		전 체	㎡
	건축면적		㎡
	건 폐 율		%
	용 적 률		%
	구 조
	층 수		층
	최고높이		m
외부 마감
설비 개요
주차 개요	지 상		대
	계		대	법정 대
조경면적				법정 ㎡
기타사항

※ 소수점 3째 자리에서 사사오입

[서식 11]

관련 법규 검토서

법규 명 및 조항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

※ 공개공지 면적 필히 검토

[서식 12]

추정공사비 내역서

(단위 : 천원)

구 분	공 종 명	합 계	재료비	노무비	경 비	㎡당 금액	구성비
건축공사	소 계
	가설공사
	골조공사
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장 공사
	마감공사
	기타잡공사
토목공사
조경공사
기계설비공사
전기공사
통신공사
소방공사
기타공사
폐기물처리비
합 계
제 경 비
총 공사금액

[서식 13]

세부시설 면적비교표

분 류		제안면적 (㎡)	설계면적 (㎡)	증감면적 (㎡)	증감률(%)
합 계

※ 소수점 3째 자리에서 사사오입

[서식 14]

심사위원별 평가점수표

□ 사 업 명 : ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 기반조성사업 하이테크타운 건립공사 설계공모

세부 심사항목	배점	작품A	작품B	작품C	작품D	…
합 계

2016년    월    일

심사위원 :                (인)

울산경제진흥원장 귀하

[서식 15]

평 가 사 유 서

□ 사 업 명 : ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 기반조성사업 하이테크타운 건립공사 설계공모

작 품 명	세부 평가 내용
작품 A
작품 B
작품 C
작품 D

2016년    월    일

심사위원                   (서명 또는 인)

울산경제진흥원장 귀하

[서식 16]

심사위원 기피․회피 신청서

□ 사 업 명 : ICT융합 Industry4.0s(조선해양) 기반조성사업 하이테크타운 건립공사 설계공모

□ 기피․회피 위원

성 명	소 속	기피․회피 사유

2016년   월   일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

울산경제진흥원장 귀하

□ 참고 목록

1. 위치도1 2. 위치도2	[참고 1] [참고 2]

[참고 1]

위        치        도    1

[참고 2]

위        치        도     2